**ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР STEREOCASTLES**

**DMC 54**

* Микшер исключительно Pioneer DJM-900NXS2
* Проигрыватели Pioneer CDJ- 3000 или 2000NXS2 – 2шт
* Два монитора любой фирмы по Booth подключению
* Микрофон цифровой Shure B58 (дополнительные наборы батареек для микрофонов)
* Микрофонная стойка прямая (Блин)
* Передатчик Sennheiser sr 300 iem g3 (Рабочий частотный диапазон 566 - 608 MHz. Передатчик должен быть настроен на AF out -18 дБ. На больших концертных площадках обязательно наличие усилительной антенны)
* Три свободные розетки
* Стол под музыкальную аппаратуру должен быть массивным и устойчивым! (Минимальные габариты: 90 см высота, 120 см длина, 70 см ширина)

**DIZA**

БАРАБАНЫ:

* Kick: 22”
* Toms: 12” + 16”
* Snare: 14”

СТОЙКИ:

* Snare x1
* Hi hat x1
* Cymbal stand x3 журавли

ТАРЕЛКИ:

* B20
* Hi-hat 14”
* Crash 18”
* Crash 18”
* Ride 20”
* Барабанный Стул
* Педаль бас барабана
* Стойка держатель Тома
* Ковер под барабаны
* ПОДЗВУЧКА ВСЕХ БАРАБАНОВ + ОВЕРХЭДЫ
* СИСТЕМА УШНОГО МОНИТОРИНГА (наушники свои)